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[bookmark: _Toc492915982]Особенности кабинета

Особенности кабинета: 
· Шпонированный кабинет, шпон из натуральной древесины изготовлен по технологии FINE LINE.
· Столешницы толщиной 75 мм на кромках имеют декоративную фрезеровку вогнутой формы. 
· В рабочей плоскости письменных столов имеются вставки-бювары, обитые рециклированной кожей чёрного цвета.
· Каркасы шкафов – универсальные, в комплекте идут с полками толщиной 25 мм, могут быть установлены, как шкаф для одежды, как закрытый шкаф для документов или как шкаф со стеклом.
· Каркасы тумб и шкафов изготовлены из ЛДСП цвет орех  толщиной 16 мм. 
· Столы и брифинг приставки, а также все фасадные элементы кабинета облицованы шпоном FINE LINE, тонированным в цвет темный орех, и покрыты полиуретановым лаком по технологии «открытые поры».

  

[bookmark: _Toc492915983]25100 - Стол письменный 160 

	Размеры
	1600*800*760 мм.

	Материал
	ДСП и МДФ по технологии тамбурат. Со всех сторон (в том числе торцы) покрыты шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 

	Столешница
	1600*800*75 мм, изготовленная из ДСП по технологии тамбурат, по торцу облицована фрезерованным МДФ. 
Края столешницы имеют закругления: верхний край имеет закругление радиусом R=6мм, нижний край – =R18мм. По периметру столешница имеет фрезеровку с внутренним углублением радиусом R=45мм.
На верхней части столешница имеет вклеенный бювар из чёрной рециклированной кожи размером 600*400 мм. Бювар расположен ровно по середине длинной стороны столешницы с отступом в 20 мм от края столешницы. 
Во внутренней части столешницы имеется выдвижной ящик общим размером 380*400*52 мм; внутренняя часть выдвижного ящика имеет размеры 330*350 мм. Ящик имеет механизм полного выдвижения, дно ящика обито рециклированной кожей. С внешней стороны ящик имеет фрезеровку в точности повторяющую фрезеровку торца столешницы. 
Со всех сторон (в том числе и торец) столешница покрыта шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Опоры
	Стол имеет 4 опоры из МДФ размером 90*110*685 мм. С лицевой стороны опора имеет фигурный вырез на котором имеются 2 продольные фрезерованные канавки радиусом R3, каждая из которых отстоит на 27 мм от ближайшего к ней края опоры. Со всех сторон опора покрыта шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Внешний край опоры отступает вглубь стола на 25 мм от длинного и на 50 мм от короткого края столешницы. 
По бокам стола опоры между собой соединяются щитом из ДСП толщиной 15 мм и размерами в видимой части 530*685 мм. Соединение щита с опорой происходит углублением на 30.5 мм по отношению к внешней плоскости опоры. 
Щит покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

С длинной стороны стола опоры между собой соединены передним щитом из ДСП толщиной 15 мм и размерами в видимой части 1320*685 мм. В нижней части дополнительно присутствует планка из ДСП толщиной 19 мм, размером 90*1320 мм. Щит утоплен вовнутрь и соединён заподлицо с внутренним краем передних опор.
Щит покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.



[image: ]


[image: ]



[image: ]
[image: ]   [image: ]




[bookmark: _Toc492915984]25700 – Брифинг-приставка 100 

	Размеры
	1000*700*760 мм.

	Материал
	ДСП и МДФ по технологии тамбурат. Со всех сторон (в том числе и торец) покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 

	Столешница
	1000*700*75 мм, изготовленная из ДСП по технологии тамбурат, по торцу облицована фрезерованным МДФ. 
Края столешницы имеют закругления: верхний край имеет закругление радиусом R6, нижний край – R18. По периметру столешница имеет фрезеровку с внутренним углублением радиусом R45.
Со всех сторон (в том числе и торец) столешница покрыта шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Опоры
	Брифинг-приставка имеет 4 опоры из МДФ размером 75*90*685 мм, покрыта шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Внешний край каждой опоры отступает вглубь стола на 50 мм от длинного и на 100 мм от короткого края столешницы. 
По короткому краю столешницы опоры соединяются между собой щитом из ДСП толщиной 15 мм и размерами в видимой части 420*685 мм. Соединение щита с опорой происходит углублением на 30 мм по отношению к внешней плоскости опоры. В нижней части щит имеет дополнительную усиливающую планку из ДСП толщиной 19 мм и размерами 90*420 мм. Щит покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

По длинной стороне столешницы, с внутренней стороны проходит щит (царга) из ДСП толщиной 15 мм, размером 300*710 мм. Щит проходит ровно по центру столешницы и покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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	Размеры
	1000*500*670 мм.

	Материал
	Фасады и топ: ДСП, покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 
Каркас: ЛДСП 16 мм, цвет орех.

	Топ
	Размер: 1000*500*25 мм. Изготовлен из ДСП, покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Каркас приставки
	Размер каркаса: 500*100*580. Сделан из ЛДСП 16 мм, цвет орех. С лицевой стороны по центру (471 мм с каждого края) разделён вертикальной панелью из ЛДСП 16 мм, цвет орех. В правой части установлены два ящика. Левая часть разделена горизонтальной панелью из ЛДСП 16 мм, цвет орех; отступающей на 273 м сверху и снизу. 

	Фасады ящиков
	Размер каждого фасада: 497*286*19 мм. Изготовлен из ДСП, покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Каркас ящика
	[bookmark: _GoBack]Внешние размеры (ШГВ): 445*400*200 мм. Внутренние размеры: 413*366*181 мм. Каркас сделан из ЛДСП 16 мм, цвет орех; дно ящика из ламинированного ДВП 3,2 мм, цвет орех. 

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.
Ящики имеют механизм TIP-ON (открытие и закрытие ящика при нажатии). 

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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[bookmark: _Toc492915986]25300 – Тумба подкатная, 3 ящика

	Размеры
	390*540*670 мм.

	Материал
	Фасады и топ: ДСП, покрытое шпоном Темный орех толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 
Каркас: ЛДСП 18 мм, цвет орех.

	Топ
	Размер: 390*540*25 мм. Изготовлен из ДСП, покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры»,  и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака,  с промежуточной сушкой и полировкой.

	Каркас
	Размер каркаса (ШГВ): 390*536*580 мм. Сделан из ЛДСП 16 мм, цвет орех. С лицевой стороны установлены три ящика.

	Фасады ящиков
	Размер каждого фасада: 384*190*19 мм. Изготовлен из ДСП, покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры»,  и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака,  с промежуточной сушкой и полировкой.
Между топом и верхним ящиком расстояние 3 мм. Между ящиками расстояние 3 мм. 

	Каркас ящика
	Внешние размеры (ШГВ): 324*400*119 мм. Внутренние размеры: 292*368*116 мм. Каркас сделан из ЛДСП 16 мм, цвет орех; дно ящика из ламинированного ДВП 3,2 мм. 

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.
Ящики имеют механизм TIP-ON (открытие и закрытие ящика при нажатии). 

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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[bookmark: _Toc492915987]25701 – Стол для переговоров 220

	Размеры
	2200*900*760 мм.

	Материал
	ДСП и МДФ по технологии тамбурат. Со всех сторон (в том числе и торец) покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 

	Столешница
	2200*900*75 мм, изготовленная из ДСП по технологии тамбурат, по торцу облицована фрезерованным МДФ. 
Края столешницы имеют закругления: верхний край имеет закругление радиусом R6, нижний край – R18. По периметру столешница имеет фрезеровку с внутренним углублением радиусом R45.
Со всех сторон (в том числе и торец) столешница покрыта шпоном  темный ореха толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Опоры
	Стол имеет 4 опоры из МДФ размером 75*90*685 мм, покрытые шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Внешний край каждой опоры отступает вглубь стола на 400 мм от длинного и на 80 мм от короткого края столешницы. 
По короткому краю столешницы опоры соединяются между собой щитом из ДСП толщиной 15 мм и размерами в видимой части 560*685 мм. Соединение щита с опорой происходит углублением на 30 мм по отношению к внешней плоскости опоры. В нижней части щит имеет дополнительную усиливающую планку из ДСП толщиной 19 мм и размерами 90*560 мм. Щит покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

По длинной стороне столешницы, с внутренней стороны проходит щит (царга) из ДСП толщиной 15 мм, размером 1250*300 мм. Щит проходит ровно по центру столешницы и покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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[bookmark: _Toc492915988]25500 – Каркас шкафа универсальный.

	Размеры
	900*400*2000 мм.

	Каркас
	Выполнен из ЛДСП 16 мм, цвет орех. Имеет 5 горизонтальных полок из ЛДСП 25 мм.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка. Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.






[bookmark: _Toc492915989]25551 – Наполнение двухстворчатого шкафа со стеклом

	Размеры
	894*1912*19 мм.

	Материал
	Каркас: МДФ 19 мм, покрыт шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Стекло: 4 мм, закалённое. 
Деревянные вставки: МДФ 6 мм, покрыты шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыты 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Двери со стеклянной вставкой
	Размер каждой двери: 446*1290*19 мм. В комплекте 2 двери.
Каждая дверь состоит из каркаса и стеклянной вставки. Каркас из МДФ шириной 60 мм и толщиной 19 мм, размером 446*1290 мм. По периметру внутренней части каркас имеет паз толщиной 5 мм и глубиной 7 мм (для вставки стекла). Каркас покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыт 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Стекло прозрачное, закалённое. Общий размер: 1181*337*4 мм. Видимая часть: 1170*326 мм. 

	Двери с деревянной вставкой
	Размер каждой двери: 446*619*19 мм. В комплекте 2 двери.
Каждая дверь состоит из каркаса и вставки. Каркас из МДФ шириной 60 мм и толщиной 19 мм, размером 446*619 мм. По периметру внутренней части каркас имеет паз толщиной 7 мм и глубиной 7 мм (для вставки). 
Вставка изготовлена из МДФ толщиной 6 мм. Общие размеры: 511*338. Видимая часть: 499*326 мм.
Каркас и вставка покрыты шпоном  толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыты 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – петли с механизмом плавного закрывания дверей (с «доводчиками»). Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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[bookmark: _Toc492915990]25552 – Наполнение двухстворчатого шкафа с деревянными дверьми. 
(Укомплектовано выдвижной вешалкой для одежды).



	Размеры
	894*1912*19 мм.

	Материал
	Каркас: МДФ 19 мм, покрыт шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.
Деревянные вставки: МДФ 6 мм покрыты шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыты 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Двери высокие
	Размер каждой двери: 446*1290*19 мм. В комплекте 2 двери.
Каждая дверь состоит из каркаса и вставки. Каркас из МДФ шириной 60 мм и толщиной 19 мм, размером 446*1912 мм. По периметру внутренней части каркас имеет паз толщиной 7 мм и глубиной 7 мм (для вставки). 
Вставка из МДФ толщиной 6 мм. Общий размер: 1804*338*6 мм.
Каркас и вставка покрыты шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыты 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – петли с механизмом плавного закрывания дверей (с «доводчиками»). Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.
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[bookmark: _Toc492915991]25400 – Греденция 2 двери 


	Размеры
	900*400*707 мм.

	Материал
	Фасады и топ: ДСП, покрытое шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыты 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой. 
Каркас: ЛДСП 16 мм, цвет орех.

	Топ
	Размер: 900*400*25 мм. Изготовлен из ДСП, покрытое шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Каркас
	Размер каркаса (ШГВ): 900*398*682 мм. Выполнен из ЛДСП 16 мм, цвет орех. На расстоянии 291 мм от верхней крышки установлена горизонтальная полка из ЛДСП 25 мм, цвет орех.

	Двери
	Размер каждой двери: 446*619*19 мм. В комплекте 2 двери.
Каждая дверь состоит из каркаса и вставки. Каркас из МДФ шириной 60 мм и толщиной 19 мм, размером 446*619 мм. По периметру внутренней части каркас имеет паз толщиной 7 мм и глубиной 7 мм (для вставки). 
Вставка из МДФ толщиной 6 мм. Общие размеры: 511*338. Видимая часть: 499*326 мм.
Каркас вставка покрыты шпоном толщиной ~0.8 мм, тонированным в цвет Темный орех по технологии «открытые поры» и покрыта 7-ми слоями полиуретанового лака с промежуточной сушкой и полировкой.

	Крепеж
	Соединительная фурнитура – эксцентриковая стяжка, петли с механизмом плавного закрывания дверей (с «доводчиками»). Фурнитура обеспечивает возможность многократной разборки и сборки.

	Упаковка
	Мебель поставляется в разобранном виде, элементы обернуты в нетканый материал, твёрдый пенопласт и упаковку из пятислойного гофрокартона.




[image: ]
20

image3.png
N
o

760
685

1330 20





image4.png
30

_x_gi)_

00V
02

008




image5.png
|

R3

685

90





image6.png




image7.png




image8.png
1000
I

e
—
06
o] o Mﬁ
I | =
T 2
e 2





image9.png
g
=
S~ )
: = |
0S| 06 03y 06 |08
o
S
I
e
o
2
8
2
S < O S —
S

00L





image10.png




image11.png
1000

1Ly
il
af ! —
w
= w0 -
< 3 <
8T ST
: w
mf‘ “““““ -
e !
o |
S
] ; :
o 7
- 9% _

00¢





image12.png
390

3

v}

089





image13.png
061 061 061

540

\19

499





image14.png
390

350

384

0rs





image15.png




image16.jpeg
2200

989

09L




image17.png
221

400





image18.png




image19.png




image20.png




image21.png
I

s16

1

R
\\\\





image22.png
. onewasnas
L er xR
Sintntiies o ARH AT 18,
e KGR 867

.

e a6 ,HJ
Il
s 416





image23.png
446

107

%00
= T 7 T
L 11
o e ¢ e .
H 4 ri== g
ERin .
! |
E :
3 I \ \
i [T
b B
=
=
=

10

500

519

B ez OnHAR

—

5

1

Iy

100




image1.png




image2.png




